**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2018/467657

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 071.114 | 50x60 cm yarım ayaklı tk. sırlı seramik ekstra sınıf lavabolar | adet | 35 |  |  |
| 2 | 073.202 | Ayna takriben 40x60 cm (kristal cam) | adet | 45 |  |  |
| 3 | 075.103 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | adet | 15 |  |  |
| 4 | 079.100 | Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. | takım | 10 |  |  |
| 5 | 079.200 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı | takım | 10 |  |  |
| 6 | 089.101 | Kısa musluk 1/2" (süzgeçli rozet dahil) | adet | 15 |  |  |
| 7 | 089.1408 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası | adet | 70 |  |  |
| 8 | 089.501 | Gömme lavabo bataryası 1.sınıf, pres döküm | adet | 45 |  |  |
| 9 | 091.1000 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | adet | 10 |  |  |
| 10 | 091.700 | Engelliler için tutunma barı | adet | 10 |  |  |
| 11 | 097.203 | Yer süzgeci sert plastik 10x10 cm | adet | 10 |  |  |
| 12 | 097.303 | Yer süzgeci sert plastik 15x15 cm | adet | 30 |  |  |
| 13 | 103.105 | Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. | adet | 5 |  |  |
| 14 | 117.304/1 | Elektrikli su ısıtıcı 100 lt 1800 watt ve üzeri (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 10 |  |  |
| 15 | 204.3102 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | metre | 250 |  |  |
| 16 | 204.3103 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | metre | 400 |  |  |
| 17 | 204.3104 | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları | metre | 200 |  |  |
| 18 | 204.3105 | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları | metre | 15 |  |  |
| 19 | 204.401 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 75 |  |  |
| 20 | 204.402 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 75 |  |  |
| 21 | 204.403 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 175 |  |  |
| 22 | 204.405 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 75 |  |  |
| 23 | 210.625 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 25 |  |  |
| 24 | 210.627 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 40 Ø mm, 1 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 10 |  |  |
| 25 | 23.243/38 | 60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması | metrekare | 307,1 |  |  |
| 26 | 27.560/8 | Dış ve iç yüzeylere çimento,mermer tozu ve kimyasal katk.hazır sıva mlz.her renk elastik,dek.kaplama | metrekare | 546,65 |  |  |
| 27 | 30.4.2 | 2 mt UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7'lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ | adet | 20 |  |  |
| 28 | 701.201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | adet | 5 |  |  |
| 29 | 705.103 | Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) | adet | 5 |  |  |
| 30 | 715.1051 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 5 |  |  |
| 31 | 718.507 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*25 a.e kadar(30ma) | adet | 5 |  |  |
| 32 | 718.521 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*40 a.e kadar(300ma) | adet | 5 |  |  |
| 33 | 724.401 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | adet | 110 |  |  |
| 34 | 724.716 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 5 |  |  |
| 35 | 727.124 | Peşel,pvc boru içinde besleme hattı 4\*6 mm2 nya | metre | 50 |  |  |
| 36 | 727.526 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4\*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 125 |  |  |
| 37 | 734.101 | Normal aydınlatma sortisi | adet | 5 |  |  |
| 38 | 734.102 | Komütatör aydınlatma sortisi | adet | 5 |  |  |
| 39 | 734.104 | Paralel aydınlatma sortisi | adet | 90 |  |  |
| 40 | 735.101 | Priz sortisi | adet | 10 |  |  |
| 41 | 742.1151 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) | adet | 100 |  |  |
| 42 | 742.127/2 | Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (360º Hareket Sensörlü tavan tipi) | adet | 80 |  |  |
| 43 | 982.102 | Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama | metre | 200 |  |  |
| 44 | MSB.661 | 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka ile Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması | metrekare | 25,5 |  |  |
| 45 | OZEL\_1 | ÇELİK KAPI YAPILMASI ( MONTAJ DAHİL) | adet | 10 |  |  |
| 46 | OZEL\_2 | KROM AYAKLI ABDESTHANE OTURAĞI YAPILMASI | adet | 70 |  |  |
| 47 | OZEL\_3 | ABDESTHANE KROM AYAK KURULAMA YERİ YAPILMASI | adet | 70 |  |  |
| 48 | OZEL\_4 | ABDESTHANE KROM BÖLME YAPILMASI | adet | 50 |  |  |
| 49 | OZEL\_5 | ABDESTHANE KROM SABUNLUK YAPILMASI | metre | 65 |  |  |
| 50 | OZEL\_6 | SEPERATÖR BÖLME YAPILMASI | metrekare | 180 |  |  |
| 51 | TLS.689/H | BAZALT BORDÜR YAPILMASI (12\*20\*50) | metre | 250 |  |  |
| 52 | TLS.BZLT | 3\*30\*60 CM BOY EBATLARINDA KUMLAMALI, PATİNATOLU BAZALT TAŞ İLE YER DÖŞEMESİ YAPILMASI | metrekare | 352,15 |  |  |
| 53 | TLS.KMP/01 | AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ KOMPOZİT PANEL CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 411 |  |  |
| 54 | Y.16.050/11 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 82 |  |  |
| 55 | Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 226 |  |  |
| 56 | Y.18.110/20C02 | 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | metrekare | 530 |  |  |
| 57 | Y.18.110/20C07 | 25 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | metrekare | 250 |  |  |
| 58 | Y.18.461/003 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | metrekare | 700 |  |  |
| 59 | Y.19.085/025 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 347 |  |  |
| 60 | Y.21.001/02 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 1.262 |  |  |
| 61 | Y.23.014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 13,15 |  |  |
| 62 | Y.23.015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | ton | 8 |  |  |
| 63 | Y.23.244/A | Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 1.500 |  |  |
| 64 | Y.25.004/04 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | metrekare | 546,65 |  |  |
| 65 | Y.26.006/407 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 1.282,9 |  |  |
| 66 | Y.26.008/304A | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 347 |  |  |
| 67 | Y.26.020/022A | 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 225 |  |  |
| 68 | Y.26.020/041A | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 40 |  |  |
| 69 | Y.27.501/08 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması | metrekare | 2.770 |  |  |
| 70 | Y.27.583 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | metrekare | 900 |  |  |
| 71 | Y.28.645/C06 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 28,8 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır