**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2019/100678

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 126-101 | 15-32 Ø mm kadar (1/2"-1 1/4"), KOLYE PRİZ | adet | 200 |  |  |
| 2 | 126-102 | 40 Ø mm 1 1/2" ve yukarısı, KOLYE PRİZ | adet | 20 |  |  |
| 3 | 129-101 | SPREY TİP POP-UP SPRİNG, OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI | adet | 150 |  |  |
| 4 | 129-151 | Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2"), OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI | adet | 100 |  |  |
| 5 | 129-202 | Kontrol ünitesi, 6 İstasyonlu | adet | 5 |  |  |
| 6 | 129-204 | Kontrol ünitesi, 12 İstasyonlu | adet | 5 |  |  |
| 7 | 129-301 | Selenoid vana, anma çapı 25 mm | adet | 75 |  |  |
| 8 | 129-303 | Selenoid vana, anma çapı 50 mm | adet | 10 |  |  |
| 9 | 129-401 | Plastik vana kutusu, Tipi: Kübik, 240 mm | adet | 40 |  |  |
| 10 | 129-403 | Plastik vana kutusu, Tipi: Dikdörtgen En: 380 mm, Boy: 540 mm, Yükseklik: 300 mm | adet | 15 |  |  |
| 11 | 204-801/C | PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 20 mm, 10 atü) (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 500 |  |  |
| 12 | 204-803/C | PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 32 mm, 10 atü) (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 500 |  |  |
| 13 | 204-806/C | PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 63 mm, 10 atü) (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 500 |  |  |
| 14 | 207-103 | 25 Ø mm (1"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız | adet | 25 |  |  |
| 15 | 210-625 | 25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 50 |  |  |
| 16 | 210-627 | 40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 75 |  |  |
| 17 | 210-628 | 50 Ø mm (2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 10 |  |  |
| 18 | 701-201 | Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | adet | 5 |  |  |
| 19 | 718-102 | 3x16 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | adet | 10 |  |  |
| 20 | 718-310 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi | adet | 10 |  |  |
| 21 | 718-507 | 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 10 |  |  |
| 22 | 718-521 | 4x40 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 10 |  |  |
| 23 | 724-102 | 63 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) | adet | 10 |  |  |
| 24 | 724-401 | 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 20 |  |  |
| 25 | 724-412 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 10 |  |  |
| 26 | 727-525 | 4x10 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 100 |  |  |
| 27 | 727-527 | 4x4 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 150 |  |  |
| 28 | 727-528 | 4x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 150 |  |  |
| 29 | 983-102 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | adet | 5 |  |  |
| 30 | TLS.17.155 | 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE (SİYAH VE BEYAZ RENKLERDE) BAZALT KAPLAMALI BETON KİLİTLİ PARKE İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 10.000 |  |  |
| 31 | TLS.17.175 | 70x20x15 CM BOYUTLARINDA (SİYAH ve BEYAZ RENKLİ) BAZALT KAPLAMALI BETON BORDÜR YAPILMASI | metre | 10.000 |  |  |
| 32 | TLS.689/C | Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:3 cm, R:2 cm) | metre | 500 |  |  |
| 33 | TLS.689/H | BAZALT BORDÜR YAPILMASI (12\*20\*50) | metre | 2.000 |  |  |
| 34 | TLS.APARKE | GRANİT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TAŞLARI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 1.000 |  |  |
| 35 | TLS.BZLT | 3\*30\*60 CM BOY EBATLARINDA KUMLAMALI, PATİNATOLU BAZALT TAŞ İLE YER DÖŞEMESİ YAPILMASI | metrekare | 3.000 |  |  |
| 36 | TLS.ÇİMEKİM | ÇİM EKİMİ (TOHUM YÜKLENİCİDEN) | metrekare | 1.000 |  |  |
| 37 | TLS.ELK.ABONE | ELEKTRİK ABONELİK İŞLEMLERİ(PROJE ÇİZME,ONAYLATMA,ABONELİK BEDELLERİ VE KABUL İŞLEMLERİ) | adet | 5 |  |  |
| 38 | TLS.ENG | Termo Plastik Poliüretan (TPU) Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi Yapılması İşi | metre | 1.000 |  |  |
| 39 | TLS.ENG.BETON | Hissedilebilir Beton Zemin Yapılması | metre | 1.000 |  |  |
| 40 | TLS.HAZIRÇİM | RULO HAZIR ÇİM DÖŞENMESİ | metrekare | 2.000 |  |  |
| 41 | TLS.HYDROCİM | Hydroseeding Uygulaması Yapılması | metrekare | 2.000 |  |  |
| 42 | TLS.KBBORDÜR | BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON YOL BORDÜRÜ YAPILMASI | metre | 1.000 |  |  |
| 43 | TLS.KBORDÜR | GRANİT AGREGALI KUMLAMALI BETON YOL BORDÜRÜ YAPILMASI | metre | 1.000 |  |  |
| 44 | TLS.PKÜ-1 | Pilli Kontrol Ünitesi 1 İstasyonlu | adet | 5 |  |  |
| 45 | TLS.PKÜ-2 | Pilli Kontrol Ünitesi 2 İstasyonlu | adet | 5 |  |  |
| 46 | TLS.PKÜ-4 | Pilli Kontrol Ünitesi 4 İstasyonlu | adet | 5 |  |  |
| 47 | TLS.SPARKE | BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TAŞLARI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 1.000 |  |  |
| 48 | TLS.TRTN1 | Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zemin kaplaması yapılması (3cm kalınlıkta, 40\*40 veya 50\*50 ebatlarında) | metrekare | 1.500 |  |  |
| 49 | TLS.TRTN2 | Epdm yüzeyli Sentetik Zemin Kaplaması Yapılması (8mm sbr + 7mm epdm) | metrekare | 500 |  |  |
| 50 | V.0711 | İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) | kilogram | 1.000 |  |  |
| 51 | Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 500 |  |  |
| 52 | Y.23.011 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | ton | 10 |  |  |
| 53 | Y.23.176 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 5.000 |  |  |
| 54 | Y.26.017/128 | 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) | metre | 500 |  |  |
| 55 | Y.TLS.BGNT | GRANÜL KAPLI DEKORATİF YÜZEYLİ BETON PARKE TAŞI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 3.500 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır