**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2019/325596

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 071-111 | 50x60 cm Ayaklı Tk lavabo | adet | 10 |  |  |
| 2 | 071-114 | 50x60 cm Yarım Ayaklı Tk | adet | 20 |  |  |
| 3 | 071-128 | 37x45 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk. | adet | 2 |  |  |
| 4 | 073-202 | Takriben 40x60 cm ayna | adet | 50 |  |  |
| 5 | 075-103 | Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799) | adet | 30 |  |  |
| 6 | 079-100 | Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite) | takım | 5 |  |  |
| 7 | 079-200 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI | adet | 1 |  |  |
| 8 | 079-600 | Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı, Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet ve Tesisatı, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) | takım | 5 |  |  |
| 9 | 089-101 | 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. | adet | 30 |  |  |
| 10 | 089-105 | 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. | adet | 20 |  |  |
| 11 | 089-1408 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası, Eviye Bataryaları | adet | 20 |  |  |
| 12 | 091-700 | Engelliler için tutunma barı, Engelliler için tutunma barı | adet | 1 |  |  |
| 13 | 18.138/A 1 | Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) | metrekare | 50 |  |  |
| 14 | 18.182 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | metreküp | 10 |  |  |
| 15 | 18.185/1 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 20 |  |  |
| 16 | 18.194 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | metrekare | 100 |  |  |
| 17 | 18.196/01 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | metrekare | 250 |  |  |
| 18 | 18.198/01 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | metre | 150 |  |  |
| 19 | 18.198/28 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | metrekare | 100 |  |  |
| 20 | 18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kilogram | 500 |  |  |
| 21 | 204-3102 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 40 |  |  |
| 22 | 204-3103 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 50 |  |  |
| 23 | 204-3104 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 50 |  |  |
| 24 | 204-401 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 20 |  |  |
| 25 | 204-402 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 20 |  |  |
| 26 | 204-403 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] | metre | 50 |  |  |
| 27 | 22.080 | Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi(2,50x1,80)=4,50m² | metrekare | 20 |  |  |
| 28 | 23.243/38 | 60x60 cm ebatlarında sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 29 | 25.138.1023 | Plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı yer süzgeçi | adet | 10 |  |  |
| 30 | 27.528/3 | İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması | metrekare | 150 |  |  |
| 31 | 724-401 | 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 5 |  |  |
| 32 | 734-101 | Normal sorti, Aydınlatma sortisi | adet | 10 |  |  |
| 33 | 734-102 | Komütatör sorti, Aydınlatma sortisi | adet | 25 |  |  |
| 34 | 735-102 | Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi | adet | 5 |  |  |
| 35 | 742-1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan) | adet | 10 |  |  |
| 36 | 742-127/2 | Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı (360º Hareket Sensörlü tavan tipi), Hareket Sensörlü Armatürler | adet | 10 |  |  |
| 37 | 980-214 | Ortalama uyarım yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu (TS EN 62305-1/2/3/4) | adet | 3 |  |  |
| 38 | 980-300 | Çatı direği (Aktif yakalama ucu için), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (TS EN 62305-1/2/3/4) | adet | 3 |  |  |
| 39 | 981-101 | 50 mm² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) | metre | 150 |  |  |
| 40 | 983-102 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | adet | 9 |  |  |
| 41 | A04 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | adet | 15 |  |  |
| 42 | A08 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | adet | 15 |  |  |
| 43 | A10 | Menteşenin yerine takılması | adet | 15 |  |  |
| 44 | C02 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı | adet | 10 |  |  |
| 45 | MSB.660/A1 | 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması | metrekare | 10 |  |  |
| 46 | MSB.922/A | 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 47 | P-135 | 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI | adet | 5 |  |  |
| 48 | TLS.689/C | Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:3 cm, R:2 cm) | metre | 100 |  |  |
| 49 | TLS.689/H | BAZALT BORDÜR YAPILMASI (12\*20\*50) | metre | 100 |  |  |
| 50 | TLS.BZLT | 3\*30\*60 CM BOY EBATLARINDA KUMLAMALI, PATİNATOLU BAZALT TAŞ İLE YER DÖŞEMESİ YAPILMASI | metrekare | 200 |  |  |
| 51 | V.0711 | İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) | kilogram | 50 |  |  |
| 52 | Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 200 |  |  |
| 53 | Y.17.031/A | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | metreküp | 50 |  |  |
| 54 | Y.18.110/01C04 | 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | metrekare | 50 |  |  |
| 55 | Y.18.110/01C07 | 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | metrekare | 30 |  |  |
| 56 | Y.18.110/20C01 | 9 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | metrekare | 10 |  |  |
| 57 | Y.18.110/20C06 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | metrekare | 20 |  |  |
| 58 | Y.18.201/A106 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | metrekare | 300 |  |  |
| 59 | Y.18.201/B102 | Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | metre | 150 |  |  |
| 60 | Y.18.461/003 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | metrekare | 200 |  |  |
| 61 | Y.19.090/001B | Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) | metrekare | 300 |  |  |
| 62 | Y.21.001/02 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 63 | Y.21.001/03 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 64 | Y.21.051/C11 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 100 |  |  |
| 65 | Y.21.101/02 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) | metrekare | 50 |  |  |
| 66 | Y.21.280/03 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | metrekare | 300 |  |  |
| 67 | Y.22.001/01 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | metrekare | 20 |  |  |
| 68 | Y.22.009/03 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 20 |  |  |
| 69 | Y.23.011 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | ton | 2 |  |  |
| 70 | Y.23.014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 2 |  |  |
| 71 | Y.23.015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 2 |  |  |
| 72 | Y.23.176 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 3.000 |  |  |
| 73 | Y.23.220 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kilogram | 3.000 |  |  |
| 74 | Y.23.241 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a | kilogram | 1.000 |  |  |
| 75 | Y.23.244/C | Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 50 |  |  |
| 76 | Y.24.065 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | metre | 200 |  |  |
| 77 | Y.25.002/02 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 1.000 |  |  |
| 78 | Y.25.003/09 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 2.500 |  |  |
| 79 | Y.25.004/04 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | metrekare | 1.000 |  |  |
| 80 | Y.26.005/403 | 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 350 |  |  |
| 81 | Y.26.006/405 | (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 550 |  |  |
| 82 | Y.27.501/01 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 300 |  |  |
| 83 | Y.27.501/08 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması | metrekare | 250 |  |  |
| 84 | Y.27.581 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 85 | Y.28.645/C02 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 50 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır