**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2018/497394

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 126.101 | Kolye prız ø 15-32 mm.kadar (1/2"-1 1/4") | adet | 400 |  |  |
| 2 | 126.102 | Kolye prız ø 40 mm 1 1/2" ve yukarısı | adet | 20 |  |  |
| 3 | 129.101 | Sprey tip pop-up spring | adet | 200 |  |  |
| 4 | 129.151 | Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") | adet | 300 |  |  |
| 5 | 129.202 | 6 istasyonlu kontrol ünitesi | adet | 5 |  |  |
| 6 | 129.204 | 12 istasyonlu kontrol ünitesi | adet | 5 |  |  |
| 7 | 129.301 | Solenoıd vana Ø 25 mm. | adet | 75 |  |  |
| 8 | 129.303 | Solenoıd vana Ø 50 mm. | adet | 10 |  |  |
| 9 | 129.401 | Plastik vana kutusu Kübik 240 mm. | adet | 40 |  |  |
| 10 | 129.403 | Plastik vana kutusu dik dörtgen 380x540x300 mm. | adet | 15 |  |  |
| 11 | 204.801/C | Dış Çap ø20 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 1.000 |  |  |
| 12 | 204.803/C | Dış Çap ø32 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 1.000 |  |  |
| 13 | 204.806/C | Dış Çap ø63 mm PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 1.000 |  |  |
| 14 | 207.103 | ø 25 mm şiber vana (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1" | adet | 5 |  |  |
| 15 | 210.625 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 50 |  |  |
| 16 | 210.627 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 40 Ø mm, 1 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 10 |  |  |
| 17 | 210.628 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 10 |  |  |
| 18 | 701.201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | adet | 10 |  |  |
| 19 | 718.102 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3\*16 a. | adet | 10 |  |  |
| 20 | 718.310 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi | adet | 10 |  |  |
| 21 | 718.507 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*25 a.e kadar(30ma) | adet | 10 |  |  |
| 22 | 718.521 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*40 a.e kadar(300ma) | adet | 10 |  |  |
| 23 | 724.102 | Bıçaklı sigorta 63 A.e kadar ( TS 86 EN 60269-1 ) | adet | 10 |  |  |
| 24 | 724.401 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | adet | 20 |  |  |
| 25 | 724.412 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | adet | 10 |  |  |
| 26 | 725.721-M | Mont.Üç fazlı zaman tarifeli elektronik elektrik sayaçlar 3x230/400v..3x10 (60)a | adet | 10 |  |  |
| 27 | 727.525 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4\*10 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 150 |  |  |
| 28 | 727.527 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4\*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 250 |  |  |
| 29 | 727.528 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4\*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 250 |  |  |
| 30 | 983.102 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | adet | 10 |  |  |
| 31 | TLS.17.155 | 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE (SİYAH VE BEYAZ RENKLERDE) BAZALT KAPLAMALI BETON KİLİTLİ PARKE İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 12.000 |  |  |
| 32 | TLS.17.175 | 70x20x15 CM BOYUTLARINDA (SİYAH ve BEYAZ RENKLİ) BAZALT KAPLAMALI BETON BORDÜR YAPILMASI | metre | 10.000 |  |  |
| 33 | TLS.689/C | Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:3 cm, R:2 cm) | metre | 500 |  |  |
| 34 | TLS.689/H | BAZALT BORDÜR YAPILMASI (12\*20\*50) | metre | 500 |  |  |
| 35 | TLS.APARKE | GRANİT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TAŞLARI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 2.000 |  |  |
| 36 | TLS.BZLT | 3\*30\*60 CM BOY EBATLARINDA KUMLAMALI, PATİNATOLU BAZALT TAŞ İLE YER DÖŞEMESİ YAPILMASI | metrekare | 1.000 |  |  |
| 37 | TLS.CIMEKIM | ÇİM EKİMİ (TOHUM YÜKLENİCİDEN) | metrekare | 8.000 |  |  |
| 38 | TLS.ELK.ABONE | ELEKTRİK ABONELİK İŞLEMLERİ(PROJE ÇİZME,ONAYLATMA,ABONELİK BEDELLERİ VE KABUL İŞLEMLERİ) | adet | 5 |  |  |
| 39 | TLS.ENG | Termo Plastik Poliüretan (TPU) Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi Yapılması İşi | metre | 1.000 |  |  |
| 40 | TLS.ENG.BETON | Hissedilebilir Beton Zemin Yapılması | metre | 1.000 |  |  |
| 41 | TLS.HAZIRCİM | RULO HAZIR ÇİM DÖŞENMESİ | metrekare | 5.000 |  |  |
| 42 | TLS.HYDROCİM | Hydroseeding Uygulaması Yapılması | metrekare | 5.000 |  |  |
| 43 | TLS.KBBORDÜR | BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON YOL BORDÜRÜ YAPILMASI | metre | 1.000 |  |  |
| 44 | TLS.KBORDÜR | GRANİT AGREGALI KUMLAMALI BETON YOL BORDÜRÜ YAPILMASI | metre | 1.000 |  |  |
| 45 | TLS.PKÜ-1 | Pilli Kontrol Ünitesi 1 İstasyonlu | adet | 15 |  |  |
| 46 | TLS.PKÜ-2 | Pilli Kontrol Ünitesi 2 İstasyonlu | adet | 15 |  |  |
| 47 | TLS.PKÜ-4 | Pilli Kontrol Ünitesi 4 İstasyonlu | adet | 15 |  |  |
| 48 | TLS.SPARKE | BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TAŞLARI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 2.000 |  |  |
| 49 | TLS.TRTN1 | Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zemin kaplaması yapılması (3cm kalınlıkta, 40\*40 veya 50\*50 ebatlarında) | metrekare | 3.000 |  |  |
| 50 | TLS.TRTN2 | Epdm yüzeyli Sentetik Zemin Kaplaması Yapılması (8mm sbr + 7mm epdm) | metrekare | 750 |  |  |
| 51 | Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 500 |  |  |
| 52 | Y.23.011 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | ton | 10 |  |  |
| 53 | Y.26.017/128 | 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) | metre | 500 |  |  |
| 54 | Y.TLS.BGNT | GRANÜL KAPLI DEKORATİF YÜZEYLİ BETON PARKE TAŞI İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 4.000 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır