**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2019/126863

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | TLS.27.578 | Her genişlikte kargir duvar üzerine normal çimentolu beton harpuşta yapılması (mozayiksiz) | metrekare | 100 |  |  |
| 2 | TLS.7507 | PREFABRİK BETON BLOK ŞEV KAPLAMA ELEMANI İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ | adet | 1.000 |  |  |
| 3 | TLS.Gabion | İDARE MALI TAŞ İLE GABİON DUVAR YAPILMASI (Şartnamesine uygun 8CM açıklıklı 4,2MM kalınlıkta tel kafesin uygun büyüklükteki taş ile en az boşluk kalacak şekilde doldurulması/tahkimi)(Telin yüzey alanı üzerinden hesaplanacaktır.) | metrekare | 500 |  |  |
| 4 | Y.15.001/2B | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | metreküp | 500 |  |  |
| 5 | Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 400 |  |  |
| 6 | Y.16.050/15 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 700 |  |  |
| 7 | Y.17.031/A | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | metreküp | 200 |  |  |
| 8 | Y.21.001/02 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 1.000 |  |  |
| 9 | Y.21.001/03 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 2.000 |  |  |
| 10 | Y.23.010 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) | ton | 1 |  |  |
| 11 | Y.23.014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 35 |  |  |
| 12 | Y.23.015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 45 |  |  |
| 13 | Y.23.176 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 1.500 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır