**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2019/335496

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kilogram | 1.000 |  |  |
| 2 | TLS.27.578 | Her genişlikte kargir duvar üzerine normal çimentolu beton harpuşta yapılması (mozayiksiz) | metrekare | 200 |  |  |
| 3 | TLS.Pls.Çit110 | Plastik Çit Yapılması (110 cm Yüksekliğinde ) | metre | 500 |  |  |
| 4 | TLS.Pls.Çit60 | Plastik Çit Yapılması ( 60 cm Yüksekliğinde) | metre | 500 |  |  |
| 5 | TLS.PVCTEL | Pvc Kaplı Tel Örgü Yapılması | metrekare | 350 |  |  |
| 6 | V.0711 | İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) | kilogram | 1.700 |  |  |
| 7 | Y.15.001/2B | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | metreküp | 200 |  |  |
| 8 | Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 100 |  |  |
| 9 | Y.19.090/001B | Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) | metrekare | 150 |  |  |
| 10 | Y.21.001/02 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 250 |  |  |
| 11 | Y.21.051/C11 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 1.500 |  |  |
| 12 | Y.23.011 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | ton | 2 |  |  |
| 13 | Y.23.014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 1 |  |  |
| 14 | Y.23.015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 1 |  |  |
| 15 | Y.23.176 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 15.000 |  |  |
| 16 | Y.23.220 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kilogram | 10.000 |  |  |
| 17 | Y.25.002/02 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 2.500 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır