**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2020/312909

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Tls.Pls.Çit-60 | Plastik Çit Yapılması ( 60 cm Yüksekliğinde) | metre | 600 |  |  |
| 2 | TLS.27.578 | Her genişlikte kargir duvar üzerine normal çimentolu beton harpuşta yapılması (mozayiksiz) | metrekare | 100 |  |  |
| 3 | TLS.7507 | PREFABRİK BETON BLOK ŞEV KAPLAMA ELEMANI İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ | adet | 2.000 |  |  |
| 4 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | metreküp | 1.000 |  |  |
| 5 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 100 |  |  |
| 6 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 300 |  |  |
| 7 | 15.210.1003 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | metreküp | 50 |  |  |
| 8 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 1.000 |  |  |
| 9 | 15.180.1004 | Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 250 |  |  |
| 10 | 15.185.1002 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası) | metreküp | 200 |  |  |
| 11 | 15.185.1011 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 500 |  |  |
| 12 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 8 |  |  |
| 13 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 22 |  |  |
| 14 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 6.500 |  |  |
| 15 | 15.540.1101 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | metrekare | 400 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır